## Utiliser un multimètre :

### Rappel :

Le multimètre est un appareil qui permet de réaliser différentes mesures électriques comme, la tension V (Volts), l'intensité I (Ampère) ou la résistance R (Ohms). Quelquefois, et selon la marque utilisée, il peut effectuer d'autres mesures telle que la capacité d'un condensateur, le gain et/ou la caractéristique des transistors et diodes et voir même la mesure d'une fréquence d'un signal sinusoïdal Fig. 1.

Figure 1 : Exemple d'un multimètre de marque FLUKE 115 avec de sondes.

Un multimètre possède généralement un affichage digital ou d'un galvanomètre analogique à aiguille, des bornes pour raccordement, de deux sondes (un rouge pour les polarités positives et l'autre noir pour les polarités négatives) et un sélectionneur permettant de sélectionner le type de mesure désiré. La figure 2 ci-dessous montre les constituants de base d'un multimètre.

Figure 2 : Différents constituants d'un multimètre.

Une autre mesure intéressante du multimètre est celle du test de la continuité électrique qui indique une résistivité proche de 0 entre deux points du circuit en sélectionnant le mode de fonctionnement en Ohmmètre. Ce test peut être effectué en sélectionnant la fonction diode, si le multimètre possède un bipper, un son va être émis s'il y a une continuité.

### Complément :

Pour plus d'informations sur les autres fonctions et boutons d'un multimètre, je vous conseil de lire ce manuel MULTIMÈTRE DIGITAL ITC-009

Ou vous pouvez voir encore ce vidéo pour améliorer votre pratique :

Tuto utiliser un multimètre

### - Pour une mesure d'une tension :

#### Méthode :

Pour effectuer une mesure par le multimètre, il faut suivre les étapes suivantes :

1. Le multimètre doit être dans le mode de fonctionnement « Voltmètre » et branché en PARALLELE avec le circuit.

2. Brancher les sondes du multimètre : Cordon noir sur la borne commune COM et le cordon rouge sur la borne V | Ω | mA.

3. S'informer sur la nature de la mesure désirée : alternative ou continue et si possible sur l'ordre de grandeur. Si ce dernier est inconnu, il faut sélectionner la gamme la `plus élevée`, ensuite on descendra au calibre immédiatement supérieur à l'ordre de grandeur de la grandeur mesurée pour avoir un affichage du résultat précis sur le maximum de digits.

4. Mettre le multimètre en marche et procéder à la mesure en piquant les pointes des sondes du multimètre sur les points à mesurer, puis lire directement la valeur mesurée en Volt.

5. Si la mesure est négative (apparition d'un signe moins), il faut donc inverser les sondes arrivant des bornes COM et V | Ω | mA.

6. S'il apparaît le chiffre 1 sur la gauche de l'afficheur, ça veut dire que la mesure est supérieure au calibre choisie, il faut donc choisir un autre calibre plus grand.

### - Pour une mesure d'une intensité :

#### Méthode :

1. Le multimètre doit être dans le mode de fonctionnement « Ampèremètre » et branché en SÉRIE avec le circuit (nécessite l'ouverture du circuit pour brancher le multimètre).

2. Brancher les sondes du multimètre : Cordon noir sur la borne commune COM et le cordon rouge sur la borne mA si le courant à mesurer ne dépasse pas 200 mA, et sur la borne 10 A s'il dépasse et allant jusqu'à 10 A.

3. S'informer sur la nature de la mesure désirée : alternative ou continue et si possible sur l'ordre de grandeur. Si ce dernier est inconnu, il faut sélectionner la gamme la `plus élevée`, ensuite on descendra au calibre immédiatement supérieur à l'ordre de grandeur de la grandeur mesurée pour avoir un affichage du résultat précis sur le maximum de digits.

4. Broncher bien d'abord les sondes du multimètre en série avec la branche à mesurer. Mettre le multimètre en marche et lire directement la valeur mesurée en Ampère.

5. Si la mesure est négative (apparition d'un signe moins), il faut donc inverser les sondes arrivant des bornes COM et mA, 10A.

6. S'il apparaît le chiffre 1 sur la gauche de l'afficheur, ça veut dire que la mesure est supérieure au calibre choisie, il faut donc choisir un calibre plus grand.

### - Pour une mesure d'une résistance :

#### Méthode :

1. Le multimètre doit être dans le mode de fonctionnement « Ohmmètre » et branché en PARALLELE avec l'élément ou le composant désiré.

2. IMPORTANT : La mesure s'effectue avec le composant isolé du circuit pour ne pas faire une fausse mesure et surtout avec toujours le circuit `hors` `tension` afin d'éviter le risque d'endommager sérieusement le multimètre.

3. Brancher les sondes du multimètre : Cordon noir sur la borne commune COM et le cordon rouge sur la borne V | Ω | mA.

4. S'informer sur la nature de la mesure désirée : alternative ou continue et si possible sur l'ordre de grandeur. Si ce dernier est inconnu, il faut sélectionner la gamme la `plus élevée`, ensuite on descendra au calibre immédiatement supérieur à l'ordre de grandeur de la grandeur mesurée pour avoir un affichage du résultat précis sur le maximum de digits.

5. Mettre le multimètre en marche et procéder à la mesure en piquant les pointes des sondes du multimètre sur les points du composant à mesurer, puis lire directement la valeur mesurée en Ohm.

6. S'il apparaît le chiffre 1 sur la gauche de l'afficheur, ça veut dire que la mesure est supérieure au calibre choisie, il faut donc choisir un autre calibre plus grand.