## Transmission par friction

### Définition :

Transmettre par adhérence, un mouvement de rotation entre deux arbres rapprochés.

Le système «roues de friction» comprend :

- un plateau en fonte

- un pignon appelé «galet» dont la surface de contact est en bois, en cuir,.....

Ces matériaux se présentent en rondelles, empilées et serrées.

### Rappel :

Rapport des vitesses

N 1 × D 1 = N 2 × D 2 → N 1 N 2 = D 2 D 1 N1 times D1 = N2 times D2 toward {N1} over {N2} = {D2} over {D1}

Avantage :

- Fonctionnement silencieux

- Réalisation simple et économique

- Glissement entre les roues en cas de variation brusque du couple résistant. Le système peut-être utilisé comme limitateur de couple.

Inconvénient :

- Efforts importants sur les paliers d'où usure

- Transmission de faible puissance

### Méthode :

Galet conique et plateau

### Méthode :

Galet cylindrique et plateau

- Possibilité de faire varier le rapport des vitesses

- Le galet doit être légèrement bombé

### Complément :

Schéma normalisé