## Roue et vis sans fin

### Définition :

La plupart du temps la vis entraîne la roue. C'est un système que l'on dit irréversible car la sortie ne peut pas entraîner l'entrée si l'on souhaitait inverser le mécanisme. Cela vient du frottement, très important entre les filets de la vis et les dents de la roue, ainsi que de l'angle des dents.

Caractéristiques :

- Le rapport de réduction obtenu peut-être très important dans un faible encombrement

- Le rendement est assez faible (beaucoup de pertes de puissance et échauffement à cause du frottement).

- Le mécanisme peut-être irréversible (pour un angle d'hélice de roue inférieur à 10°)

Représentation :

### Complément :

Symbole cinématique :

### Différents cas de rapport de réduction

Rapport de transmission entre deux roues dentées 1 et 2

R = N 2 / N 1 = ω 2 / ω 1 = D 1 / D 2 = Z 1 / Z 2 = C 1 / C 2 R=N_2/N_1 =ω_2/ω_1 =D_1/D_2 =Z_1/Z_2 =C_1/C_2

### Remarque :

Le rapport des nombres de dents est toujours vrai !. Pour une vis sans fin, on prend le nombre de filet.