## Transmission par courroie

### Définition :

C'est une transmission par adhérence, à l'aide d'un lien flexible «courroie», d'un mouvement de rotation continu entre deux arbres éloignés.

### Méthode : Fonctionnement

Le brin mou est placé au-dessus des poulies afin d'augmenter l'angle d'enroulement.

### Remarque :

On utilise un galet tendeur afin de tender le brin mou

### Complément : Type des courroies

COURROIES PLATES : On utilise des courroies plates en Cuir, en tissé, en nylon, en matière plastique moulée avec une armature en fils d'acier.

Courroies trapézoïdales moulées

Avantage :

- Courroie sans fin;

- Surfaces de contact poulie/courroie, importante pour une largeur réduite;

- Possibilité de transmettre des puissances élevées (poulie à gorges multiples)

### Remarque :

Pour les courroies POLY (V) : ils sont très utilisées en électroménager et matériels agricoles.

### Complément :

Transmission par poulies et courroies crantées :

### Avantage

- Transmission silencieuse sans glissement

- On la trouve par exemple à l’entraînement de l'arbre à cames de moteurs d'automobile.

### Fondamental :

Schéma normalisé :