## Relations fondamentales

### Fondamental :

Diamètre primitif d :

d = m . Z d=m.Z

Diamètre de pied df :

d f = D − 5 2 × m d_f=D - {5} over {2} times m

Diamètre de tête da :

d a = d + 2 × m d_a=d+2×m

Saillie ha :

h a = m h_a=m

Pas P :

P = π . m P=π.m

Entraxe e : C'est la distance qui sépare les axes des deux pignons

e = m × ( Z 1 + Z 2 ) / 2 e=m×(Z_1+Z_2)/2

Rapport de réduction R :

R = N 2 / N 1 = D 1 / D 2 = Z 1 / Z 2 R=N_2/N_1 =D_1/D_2 =Z_1/Z_2

### Remarque :

Un rapport de réduction correspond à la fréquence de sortie sur l'entrée. Un rapport de transmission correspond à la fréquence d'entrée sur la sortie.