## Débit volumique et débit massique

### Définition :

Le débit d’un fluide est défini comme la quantité d'un fluide circulant par unité de temps (seconde) à travers une section d'une conduite ou d'un canal. On distingue deux cas selon les types de fluide incompressible ou compressible.

Dans le premier cas, le débit est exprimé en volume de fluide qui traverse la section par unité de temps, est appelé le débit volumique. Dans ce cas, le débit volumique est conservé (constant) dans toutes les sections droites, on aura donc :

Q v = A . U Q_{v}=A.U

Où :

Qv : le débit volumique en m3/s ou l/s, 1m3 = 1000 litre,

A : la section de la conduite ou le canal en m,

U : la vitesse moyenne de fluide en m/s.

Par contre, le deuxième cas, le débit est généralement exprimé en masse de fluide qui traverse la section par unité de temps, est appelé le débit massique. Dans ce cas, le débit massique est conservé (constant) dans toutes les sections droites, on aura donc :

Q m = ρ . A . U = ρ . Q v Q_{m}=%rho .A.U = %rho . Q_{v}

Où :

Qm : le débit massique en kg/s ou N/s,

ρ : la masse volumique d’un fluide en kg/m3.