## Régime d’écoulement

Le régime d’écoulement d’un fluide est divisé en deux types d’écoulements en fonction du nombre de Reynolds Re, tel que :

- Si le nombre de Re est faible < 2000 : l’écoulement est appelé laminaire,

- Si le nombre de Re entre 2000 et 4000 : l’écoulement transitoire peut être laminaire ou turbulent,

- Si le nombre de Re est grand > 4000, on parle d'écoulement turbulent.

### L’écoulement laminaire

#### Définition :

L’écoulement laminaire est défini comme le type d'écoulement dans lequel les particules de fluide se déplacent à travers des lignes de courant droites et parallèles. Ainsi, les couches de fluide s’écoulent en parallèle les unes aux autres sans se mélanger. D’autre part, les échanges d’énergie entre les couches de fluides sont réduits. L’écoulement laminaire peut être obtenu en cas de faibles vitesses et aussi lorsque le fluide est très visqueux.

Dans une conduite circulaire de diamètre constante, le mouvement des particules fluide est ordonné suivant des lignes droites parallèles aux parois de la conduite voir la figure IV.3. Ainsi, le profil de la distribution des vitesses est de forme parabolique.

Figure IV. 3. Écoulement laminaire dans une conduite circulaire | Informations[1]

### L’écoulement turbulent

#### Définition :

L’écoulement turbulent est ce type d'écoulement dans lequel les particules de fluide se déplacent d’une manière aléatoire (irrégulière) (Voir figure IV.4). En raison du mouvement aléatoire des particules de fluide, il se produit des tourbillons qui sont responsables d'une perte d'énergie cinétique importante.

Dans le cas, d’une conduite circulaire de diamètre constante, le mouvement des particules fluide est aléatoire dans la conduite voir la figure IV.4. Ainsi, dans ce type d’écoulement, le profil de la distribution des vitesses est quasi uniforme.

Figure IV. 4. Écoulement turbulent dans une conduite circulaire | Informations[2]

## Notes

1. |
2. |