## Roues cylindriques à dentures hélicoïdales

### Définition :

Du fait de l'inclinaison des dentures, il est nécessaire de définir des caractéristiques réelles et apparentes (mesurées sur la face du pignon)

Module réel mn ; Module apparent mt ; Angle d'hélice β

m t = m n cos ⁡ β m_t= {m_n} over {cos⁡β }

avec :

20 ° < β < 30 ° 20°< β<30°

Pas réel Pn ; Pas apparent Pt :

P t = P n / cos ⁡ β P_t=P_n/cos⁡β

### Fondamental :

Représentation

### Complément :

Symbole cinématique pour les engrenages cylindriques :