## Transmission par chaîne

### Définition :

Transmettre, par obstacle, à l'aide d'un lien articulé appelé «chaîne», un mouvement de rotation continu entre deux arbres éloignés parallèles.

### Remarque :

Contrairement aux courroies, placer le brin tendu au-dessus des roues et pignons.

### Fondamental : Rapport de transmission

Z ; Nombre de dents des pignons

N : Fréquence de rotation

N 1 × Z 1 = N 2 × Z 2 → N 1 N 2 = Z 2 Z 1 N1 times Z1 = N2 times Z2 toward {N1} over {N2} = {Z2} over {Z1}

### Complément :

Schéma normalisé